**開標規格書 - 42U加寬型伺服器機櫃**

* 機櫃外高 205.5 cm
* 機櫃外深 80 cm
* 機櫃外寬 80 cm
* 機櫃深度須達80 cm （或）以上
* 符合生產標準:ANSI/EIA RS-310-D、EC297-2、DIN41491PART1、DIN41494PAR、GB/T3047.2-92。
* 機櫃使用冷軋鋼板，表面採用粉體烤漆。材質：SPCC，具有較高的延展性和可塑性，表面較光滑平整，冷軋鋼板經過冷軋工藝，使其晶粒更加細小、致密，因此具有較高的耐腐蝕性，適用於潮濕、腐蝕性環境中的應用。
* **標配前方垂直理線架 後方光纖繞線架，且可前後對調。**
* **可隨意調整位置的安裝橫桿與方孔條，孔位符合ANSI/EIA RS-310C規格，使用方孔螺絲螺母可調整伺服器擺放位置。**
* **落地機櫃標配多處（上蓋兩側+後方、下蓋中間+後方）走線位置，不含前後門及兩側快拆門。**
* 前後門為蜂巢型網狀門，框架結構穩固，通風良好、視覺透明。網狀門更輕巧，易於操作，並且不會增加機櫃的整體重量，機櫃具有平面型轉動把手鎖及鑰匙。
* 機櫃標配接地銅線，每台機櫃附40組方孔螺絲螺母。
* 側板裝設為可自由拆卸式亦可加裝兩側鎖，拆裝只需兩手扣件向下推，側板自然與機櫃主體分離，無需額外使用任何工具。
* 最大承重800kg，標配皆含輪組及地平螺絲。
* 方孔條：2.0mm、安裝樑 : 1.5mm 其他：1.2mm
* 得標廠商須提供1年保固證明文件及兩年零件供應。
* 得標廠商須提供安倍網通設備有限公司之出貨證明書。

**www.anp.tw**