**開標規格書 - 4U - 45cm深伺服器機櫃**

* 機櫃外高 27.9 cm
* 機櫃外深 45 cm
* 機櫃外寬 60 cm
* 機櫃深度須達45cm （或）以上
* 符合生產標準：ANSI/EIA RS-310-D、EC297-2、DIN41491PART1、DIN41494PAR、GB/T3047.2-92。
* 機櫃使用冷軋鋼板，表面採用粉體烤漆。材質：SPCC，具有較高的延展性和可塑性，表面較光滑平整，冷軋鋼板經過冷軋工藝，使其晶粒更加細小、致密，因此具有較高的耐腐蝕性，適用於潮濕、腐蝕性環境中的應用。
* **可隨意調整位置的直立式方孔條，孔位符合ANSI/EIA RS-310C規格，使用方孔螺絲螺母可調整伺服器擺放位置。**
* **壁掛機櫃標配三處（上、下、後）走線位置，不含兩側快拆門。**
* **前門可根據施工案場空間及配置隨意調整左開或右開。**
* 前門為透明強化玻璃，框架結構穩固，機櫃具有平面型小圓鎖或可選配刷卡感應式門鎖。
* 每台機櫃附10組方孔螺絲螺母。
* 側板裝設為可自由拆卸式，只需兩手將扣件向內推，側板自然與機櫃主體分離，無需額外使用任何工具。
* 最大承重60kg，可壁掛、落地（可選配活動輪）。
* 方孔條：1.5mm、其他1.2mm
* 得標廠商須提供1年保固證明文件及兩年零件供應。

**www.anp.tw**

* **得標廠商須提供安倍網通設備有限公司之出貨證明書。**